2020.8.21

# Preputout

在preputout排布水管，风管的时候，如果碰到障碍，还是整个管道所有线段下降

在排布风管

# 竖直管道冲突

之前的程序中没有设计如何处理竖直管道遇到冲突该怎么排障

解决思路：

更改竖直线段的起点，再往下排布。